	
🦋  БИОМИМЕТИЧЕСКАЯ МАШУЩАЯ БАБОЧКА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
	
14+



	
	
АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ




	
Лев. плечевая кнопка (Скорость)
По умолч.: малая скор., 3 уровня
	
Индикатор
	
Прав. плечевая кнопка
(Гироскоп) По умолч.: вкл.
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Лев. джойстик (Управление газом)
	
Переключатель питания
	
Прав. джойстик (↑↓←→)

	
Кнопка разблокировки полёта
	
Порт зарядки  |  Сброс
	
Управление светом



Частота: 2,4 ГГц

	
✈  ПОДГОТОВКА К ПОЛЁТУ




	
УСТАНОВКА КРЫЛЬЕВ
	
ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЙ
Расположите отсек для батарей лицом вверх. Сторону крыла с каркасом из углеродного волокна — тоже вверх. Совместите с отверстиями для винтов и затяните. Убедитесь, что надёжно закручены!!
⚠ Внимание! Синяя деталь (пунктир) — совместите перед установкой!



	
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА
	
⚠ Внимание! Не подвергайте открытую плату воздействию воды или огня.
Запасной разъём подсветки (×2)
ВСТАВЬТЕ АККУМУЛЯТОР В ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЙ.
ПЕРЕВЕРНИТЕ БАБОЧКУ ЛИЦОМ ВПЕРЁД. ПОДКЛЮЧИТЕ РАЗЪЁМ АККУМУЛЯТОРА К РАЗЪЁМУ ПЛАТЫ.







	
ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА



	
🔋 Аккумулятор
	
→
	
USB-кабель зарядки
	
→
	
🔌 USB-порт



Не подключён — красный горит. Подключён — зелёный мигает. Заряжен — зелёный горит постоянно.

	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОД НАДЗОРОМ ВЗРОСЛЫХ



	
	
СОПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТ
	
( Левый джойстик )
1. После подключения акк. к плате бабочки индикатор быстро мигает. Положите на ровную поверхность — свет замигает медленно в ожидании пульта.
2. Вкл. пульт. Левый джойстик: вниз → вверх → вниз до упора. Свет на бабочке быстро мигнет, затем горит постоянно = сопряжение успешно.



	
ГОТОВ К ВЗЛЁТУ
	
( Правый джойстик )
После сопряжения нажмите кнопку разблокировки на пульте для взлёта. Для остановки — нажмите повторно.
2. Вперёд — вверх. Назад — вниз. Влево/вправо — повороты соответственно.
3. По умолчанию свет вкл. Нажмите для выключения.



	
РЕГУЛИРОВКА КРЫЛЬЕВ
	
▲  Оба крыла вверх — горизонт. полёт и полёт в больших пространствах.
▼  Оба крыла вниз — взлёт и полёт в малых пространствах.
◄  Кнопка влево: бабочка смещается влево — нажать для калибровки прямолинейного полёта.
►  Кнопка вправо: бабочка смещается вправо — нажать для калибровки прямолинейного полёта.







	
ЛЕВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ КНОПКА (СКОРОСТЬ): 3 РЕЖИМА УСКОРЕНИЯ ПОЛЁТА.



	
ПРАВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ КНОПКА (ГИРОСКОП): ГИРОСКОП ВКЛЮЧЁН ПО УМОЛЧАНИЮ.



	
КНОПКА СВЕТА: ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА.




	
⚡  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АККУМУЛЯТОРОМ!



	
1. Перезаряжаемые Li-аккумуляторы; пульт — 3×ААА 1,5В (не перезаряж.).
2. Соблюдать полярность. Батареи не замыкать накоротко.
3. Извлечь аккумулятор из модели перед зарядкой.
4. Не перезаряжаемые батареи нельзя заряжать.
5. Заряжать перезаряжаемые батареи под надзором взрослых.
6. Не смешивать батареи разных типов или возраста.
7. Использовать только рекомендованные батареи.
8. Использованные батареи извлечь. При длит. хранении — тоже.
9. Клеммы питания не замыкать накоротко.
10. Не подключать больше источников питания, чем рекомендовано.
11. Заряжать только USB-кабелем производителя.
	
• Антенну нельзя вставлять в отсек для батарей — риск КЗ.
• Лазерное излучение — не смотреть непосредственно на акк.
• Держаться на безопасном расст. от вращающихся пропеллеров.
• Двигатель нагревается — не касаться во избежание ожогов.
• Запрещено использовать пульт в радиусе 5 000 м от ВПП.
• При наличии нормативных ограничений — соблюдать требования.
• Регулярно проверять провода и корпус на повреждения.
  При обнаружении — прекратить использование до ремонта.
• Модель с дистанционным управлением.



	
⚠  Когда модель не используется или не заряжается — обязательно отключайте аккумулятор. Постоянно активное соединение может повредить аккумулятор или модель.




	
▲ Данное изделие является игрушкой. Перед использованием прочтите инструкцию.
В каждой стране — свои разрешённые частоты. Изделие соответствует нормам только страны продажи.
Собирать и эксплуатировать только под непосредственным надзором взрослого.
Содержит мелкие детали. Не глотать — риск удушья.
★  Не подходит для детей до 14 лет.
	
⚠  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
	
• Использовать только под надзором взрослого. Для лиц от 14 лет.
• Авиамодель — не игрушка. Для лиц от 14 лет.
• Мелкие детали — не глотать, риск удушья.
• Безопасный полёт: столкновение с твёрдыми предметами может повредить модель. Обеспечьте безопасность полёта!
• Условия полёта: просторное закрытое помещение или ветер ниже уровня 2.






Сделано в Китае






